방과 후 학교 프로그램 월별 운영 계획

( 4~7 )월				결재	담 당	부 장		교 감
프로그램명		용접 자격증 반		운영 강사		송 하 룡 (인)
수강 인원		( 40 ) 명		운영 장소		1자동화기계2반 용접 실습실
운영 요일		월 ~ 금		운영 시간		17:00~18:50 (2시간×50일=100시간)
운영 목표		1. 학생들의 직업선택과 진로선택에 필요한 전문지식을 습득하게 하고 자격증을 취득 하게 하여 성취감과 할 수 있다는 자신감 부여. 2. 용접 기능사 자격증을 취득하기 위한 문제 해결에 도움이 되도록 한다. 3. 세계화에 걸 맞는 기능인의 양심과 역할을 알게 하고 공업기술인으로서 긍지와 자부심을 갖게 하여 자신과 산업 사회의 발전에 기여하게 한다.
주	월일	주 제	내 용				준비물
1	4 13	용접일반	용접의 원리를 알 수 있다. 용접의 특징을 설명할 수 있다.				용접기능사 필기 문제집 및 실습복
	14	전기용접 실습	아아크 발생 및 비드 내기를 할 수 있다. 아래보기 좁은(넓은)비드 피복 아크 용접하기				〃
	15	용접일반	피복아아크 용접의 원리를 알 수 있다. 용접기의 분야별 종류를 설명할 수 있다.				〃
	16	전기용접 실습	아아크 발생 및 비드 내기를 할 수 있다. 아래보기 좁은(넓은)비드 피복 아크 용접하기				〃
	17	용접일반	직류 및 교류아크 용접기의 종류와 특성을 알 수 있다 직류 정극성과 역극성의 차이를 설명할 수 있다.				〃
2	20	전기용접 실습	아아크 발생 및 비드 내기를 할 수 있다. 아래보기 좁은(넓은)비드 피복 아크 용접하기				〃
	21	용접일반	피복아크 용접봉의 피복제의 역할을 설명 할 수 있다. 피복제의 종류와 용접봉의 기호를 알 수 있다.				〃
	22	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 아래보기 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.				〃
	23	용접일반	가스용접의 원리와 종류를 설명 할 수 있다. 산소 - 아세틸랜 용접 불꽃의 종류와 특성을 알 수 있다.				〃
	24	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 아래보기 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.				〃

주	월일	주 제	내 용	준비물
3	5 6	용접일반	가스 용접 장치 및 기구를 설명 할 수 있다. 납땜법의 원리와 종류를 설명할 수 있다.	용접기능사 필기 문제집 및 실습복
	7	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 아래보기 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
4	11	용접일반	절단 및 가스 가공의 원리를 설명할 수 있다. 각종 가스 절단 법을 설명 할 수 있다.	〃
	14	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 아래보기 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
5	18	용접일반	특수 용접 종류와 특성을 설명할 수 있다. 불활성 가스 텅스텐 아크 용접의 특성을 알 수 있다.	〃
	19	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수평 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	20	용접일반	탄산가스 아크 용접의 원리와 특성을 알 수 있다. 서브머지드 아크용접의 원리와 특성을 알 수 있다.	〃
	21	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수평 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	22	용접일반	기타 특수 용접의 원리와 특성을 알 수 있다.	〃
6	26	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수직 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	27	용접 시공 및 검사	전기 저항 용접의 종류와 특성을 알 수 있다. 각종 금속의 용접성을 알 수 있다.	〃
	28	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수직 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	29	용접 시공 및 검사	용접설계 및 시공의 개요를 알 수 있다. 용접의 강도와 안전율을 설명할 수 있다.	〃
7	6 1	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 위보기 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	2	용접 시공 및 검사	용접부의 기본 기호 표시 방법을 알 수 있다. 비파괴 시험 기호 표시 방법을 알 수 있다.	〃
	3	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 위보기 Ι형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	4	용접 시공 및 검사	용착 순서와 용착 법을 알 수 있다. 응력 제거 방법과 결함 보수 방법을 알 수 있다.	〃
	5	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 아래보기 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃

주	월일	주 제	내 용	준비물
8	8	작업 안전	용접부의 시험과 검사 방법을 알 수 있다. 육안 검사와 기계적 검사법을 설명 할 수 있다.	용접기능사 필기 문제집 및 실습복
	9	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 아래보기 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	10	작업 안전	산업 안접 사고 원인 및 종류를 알 수 있다. 각종 안전 사고 시 응급조치와 대처방법을 알 수 있다	〃
	11	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수평 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	12	용접재료의 관리	용접 재료의 개요 및 일반적인 특징을 알 수 있다. 철강 재료의 종류와 용도를 알 수 있다.	〃
9	15	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수평 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	16	용접재료의 관리	특수강의 종류와 특성 및 용도를 알 수 있다. 주철의 특성과 용도를 알 수 있다.	〃
	17	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수평 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	18	용접재료의 관리	열처리 및 표면강화 방법을 설명 할 수 있다. 비철 금속 재료의 종류와 특성 및 용도를 알 수 있다.	〃
	19	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수평 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
10	22	기계제도	제도의 통칙에서 도면의 양식 및 규격을 알 수 있다. 각 나라의 산업표준과 한국 산업표준을 알 수 있다.	〃
	23	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수직V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	24	기계제도	투상법 및 단면도법을 설명할 수 있다. 각종 형상의 투상도를 그리고 구별 할 수 있다.	〃
	25	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수직V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	26	기계제도	투상법 및 단면도법을 설명할 수 있다. 각종 형상의 투상도를 그리고 구별 할 수 있다.	〃
11	6 29	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수직V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	30	기계제도	투상법 및 단면도법을 설명할 수 있다. 각종 형상의 투상도를 그리고 구별 할 수 있다.	〃
12	7 1	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 수직V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
	2	기계제도	투상법 및 단면도법을 설명할 수 있다. 각종 형상의 투상도를 그리고 구별 할 수 있다	〃
	3	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 위보기 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃
13	13	기계제도	기타 기호 및 도면의 해독법을 알 수 있다. 기계요소 및 배관 제도를 알 수 있다.	〃
	14	전기용접 실습	용접 조건에 따른 전류 조절을 할 수 있다. 위보기 V형 맞대기 용접을 할 수 있다.	〃