[국가기간‧전략산업직종] - (1)

1. 사물인터넷

국기직종정의 (사물인터넷)	사물에 컴퓨터 칩과 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 적용하는 서비스를 기획하고 제품을 개발하는 직종
관련자격종목	※ 관련홈페이지 안내 : 민간자격정보서비스 https://www.pqi.or.kr/
대표 직업명	사물인터넷(IOT)개발자
하는일	사물인터넷개발자는 USB, 블루투스, WiFi, NFC 등 네트워크를 활용한 생체 정보를 획득하는 센서, 개인의 운동량이나 신체 특징을 측정하는 센서 등을 개발한다. 응용 목적에 따라 실시간으로 정보를 전달한다. 또한 체중, 혈당, 혈압 등 환자와 관련된 생체 정보를 블루투스나 USB를 통해 스마트폰으로 바로 전송하여 쉽게 기록할 수 있도록 해주는 애플리케이션을 개발한다. 센서 노드와 스마트 기기의 융합을 통해 국가 혹은 도시적인 관점에서 관리되는 센서를 개인에게 필요한 용도로 사용할 수 있도록 개발한다.
필요 기술 및 지식	사물인터넷개발자로 일하기 위해서는 기본적으로 정보통신기술(ICT)과 관련된 역량을 보유한다. 기본적으로 통신공학, 컴퓨터공학, 전자공학, 제어계측공학, 기계공학 등에 대한 이해가 필요하다.
관련 과정명	Android기반 IoT개발전문가, 정보기술개발과 사물인터넷, IoT임베디드 시스템
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 정보기술개발 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16∼’17년 과정 미운영

2. 영상촬영용 드론조종

국기직종정의 (영상촬영용 드론조종)	농약살포, 항공촬영, 측량 및 관측, 보안, 군사목적 등을 위해 무인항공기(드론)를 안전하고 효율적으로 조종･정비하고, 드론에 소형카메라 또는 헬리캠을 장착하여 스틸영상이나 동영상을 촬영하는 직종
관련자격종목	※ 관련홈페이지 안내 : 민간자격정보서비스 https://www.pqi.or.kr/
대표 직업명	헬리캠촬영기사
하는일	방송용 카메라가 장착된 소형 무인 헬리콥터를 무선으로 조종하여 사람의 접근이 어려운 곳에서의 촬영을 담당하는 전문가다. 헬리콥터 본체 아래쪽에 촬영을 위한 카메라를 장착하고 영상을 촬영하며 실시간으로 모니터링을 한다. 대개는 기체 움직임에 관계없이 원하는 사물을 계속 촬영하기 위해 비행체를 지상에서 무선으로 조종하는 드론조종사와 2인 1조 팀을 구성하여 작업한다. 항공촬영에 영향을 줄 수 있는 요인을 먼저 파악하고 이에 대비할 계획을 수립하는 것도 헬리캠촬영기사의 일이다. 전깃줄, 기상상황, 와이파이 전파 등 항공 촬영에 방해가 되는 요인을 파악하여 미리 대비해야한다. 촬영용 드론의 비행시간은 길어야 15분 내외로, 짧은 시간 동안 최상의 영상을 확보하기 위해서는 머릿속에 미리 앵글이나 구도 등 프레임을 그린 후에 촬영에 임해야 한다.
필요 기술 및 지식	드론 및 헬리캠 관련 장비에 대한 이해가 바탕에 깔려 있고, 장비를 조작하고 활용할 수 있는 숙련된 기술과 영상에 대한 감각이 필요하다. 또한 사진 영사에 대한 기본 지식과 실무 능력도 중요한 요소이다. 뿐만 아니라 안전에 대한 기본인식 및 도덕적 자질도 필요하다. 여러 제작진과 호흡을 맞춰야 하는 직업이므로 원활한 대인관계 능력도 요구된다. 헬리캠 촬영을 위해서는 올바른 안전인식을 정립해야하며 안전사고를 예방하기 위해서는 능숙한 무인기 조작 능력과 순간 판단력이 필요하다.
관련 과정명	IoT융복합 드론 제작 전문가 과정, 드론 설계 및 제작 DIY KIT, 드론 조종 및 촬영, 드론 운용 및 항공 촬영, 드론/로봇(IOT/ICT)제작
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 기계설계 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16∼’17년 과정 미운영

3. 가스설비시공

국기직종정의 (가스설비시공)	가스의 제조, 저장, 판매 및 공급시설, 제조수리시설을 시공, 조작, 검사하기 위한 기술적 사항의 관리, 가스배관 및 가스사용 시설의 시공 업무를 수행하는 기능에 관한 직종
관련자격종목	가스기능사
대표 직업명	가스배관원
하는일	가스를 수송·공급하는 주배관 및 인입배관을 설치·연결한다. 설계도면과 명세서를 읽고 관의 재질과 규격, 배관시설물, 배관경로 등을 파악한다. 가스관의 내부를 검사하고 이물질을 제거한다. 굴삭기운전원이나 기중기조종원에게 수신호하여 관을 배관루트에 따라 배열한다. 기초지반에 지지대를 놓고 자, 수평기 등의 기구를 사용하여 관의 중심선과 관로의 중심선을 평면적, 입체적으로 합치시킨 후 크램프로 고정한다. 용접이음부의 녹을 방지하기 위하여 플라스틱 테이프, 고무시트, 열수축 튜브를 감는다. 당일의 배관작업이 완료되면 토사나 오수의 유입을 방지하기 위하여 관 끝에 덮개를 덮거나 철판을 대고 용접한다.
필요 기술 및 지식	공업배관, 배관용접 등의 관련 기술을 습득하고 있어야 하며, 설계도면이나 시방서를 해석하여 작업할 수 있는 지식을 보유하고 있어야 한다. 가스설비시공이 잘못되면 큰 사고와 비용이 발생할 수 있으므로 책임감과 꼼꼼한 성격이 요구된다. 작업현장에서 여러 사람과 함께 일을 하고 타 공정과의 연계성 때문에 협동심과 타인에 대한 배려심도 필요하다.
관련 과정명	가스설비시공, 가스설비시공(시설관리취업과정), 가스설비시공+설비안전관리(가스+보일러+공조냉동)
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 건축설비설계·시공 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16∼’17년 과정 미운영

4. 측량

국기직종정의 (측량)	각종 측량장비와 기기를 사용하여 거리, 각 고저차를 측정 기준점(X, Y, Z)을 결정하고 이를 이용 지형지물의 세부사항을 도면으로 나타내거나 각종 건설공사의 도면을 이해하여 토지 경계나 구조물의 시공 위치를 3차원적으로 측설 및 측정하는 기능에 관한 직종
관련자격종목	측량기능사
대표 직업명	측량 및 지리정보기술자
하는일	고정점이나 경계를 결정하고 확인하기 위해 측량, 엔지니어링 및 과학자료를 사용하고 설계를 위해 지도를 작성한다. 건설, 채광, 토지평가 등을 위해 토지의 형태, 지형선, 하강, 위치, 고도 및 면적 또는 지표면상이나 지표 근처의 토지특성과 관련된 자료를 제공한다. 토지에 대한 물권이 미치는 한계를 정하는 측량을 위해 측량계획, 방법과 절차를 계획한다. 지방과 도시 개발, 공익시설, 도로부지 및 고속도로 통행권을 위한 토지자산, 필지 및 토지구획의 사법적인 경계를 확립하기 위해 측량을 계획하고, 지휘, 감독하거나 수행한다. 국토의 이용 및 개발, 건설공사, 지도제작 등을 위하여 각종 측량을 실시한다. 측량계획에 따라 실시계획과 작업계획을 수립하고 기준점의 위치를 선정하며 영구 또는 일시 표지의 설치, 설측, 결과의 정리 및 작성 등과 같은 업무를 수행한다. 측지측량, 항공사진 및 위성자료에 의해 제공되는 지리정보를 수집하고 분석하며 해석한다. 법적, 사회적, 정치적, 교육적 및 설계목적을 위해 지도 및 디지털이나 그래픽형태의 기타 공간정보를 조사, 연구하고 준비한다. 지리정보시스템(GIS)를 가지고 작업하기도 하며 연산방식, 자료구조, GIS와 맵핑 시스템을 위한 사용자 인터페이스를 설계하고 평가하기도 한다.
필요 기술 및 지식	측량 및 지리정보기술자로 일하려면 일반적으로 토목공학, 측량 혹은 지적관련 자격증을 취득한 후 취업해야 한다. GIS 등 전산 분야의 업무가 많아지면서 정보처리관련 사람도 지적 또는 측량 관련 업체에 취업하고 있다. 정부, 지자체, 지적공사, 토지공사, 민간 부문의 토지측량업체에 고용되거나 자영업을 할 수 있다.
관련 과정명	측량 및 토목설계 특화과정, 측량 양성, 측량 초급기술자 특화과정
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 측량·지리정보개발 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16년 과정 미운영, ’17년 94.1%

5. 건축시공

국기직종정의 (건축시공)	각종 건축도면을 작성 및 해독하여 수량을 산출하고, 장비 및 공구 등을 사용하여 철근가공 및 조립을 할 수 있으며 조적, 미장, 타일, 방수 및 도장시공 등 건축마감 공정의 기본적인 공사를 수행할 수 있는 기능에 관한 직종
관련자격종목	철근기능사, 건설재료시험기능사
대표 직업명	철근공
하는일	건물, 다리, 댐 등의 건설공사에서 콘크리트를 보강시키기 위하여 철근을 자르고 구부려 콘크리트 틀이나 콘크리트를 타설할 곳에 넣어 고정시킨다. 설계도면이나 철근반장의 지시에 따라 철근을 규격대로 절단한다. 수동공구와 철근만곡공구로 철근의 적절한 부위를 지시된 각도로 구부린다. 가공된 철근을 시공할 위치로 운반한다. 콘크리트 포설시 하중을 견디기 위하여 철근과 철근의 이음매를 결속선으로 묶거나 용접하여 연결한다. 거푸집과 철근과의 간격을 유지하기 위하여 철근재, 모르타르재, 패킹재 등의 간격재를 설치한다. 변경되거나 잘못된 부분을 해체·보수한다. 설치된 철근의 배근상태를 점검한다.
필요 기술 및 지식	설계도면이나 시방서를 해석하여 작업할 수 있는 지식 및 기술이 필요하다. 재료를 정교하게 깎고 다듬어서 조립하는 것이기 때문에 손재주와 꼼꼼함이 요구된다. 위험한 작업현장에서 여러 사람과 팀을 이루어 작업하기 때문에 협력하는 자세가 필요하다.
관련 과정명	건축시공, 건축시공 및 건축목공 양성, 건축시공(목공&수장시공), 건축시공(미장타일)
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 건축시공 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16∼’17년 과정 미운영

6. 창호시공

국기직종정의 (창호시공)	창호제작용 공구와 기계로 알루미늄, 플라스틱, 유리 등의 재료를 가공하고 각종 창호를 시공하여 건축물의 개구부에 시공하는 기능에 관한 직종
관련자격종목	금속재창호기능사, 플라스틱창호기능사, 실내건축기능사
대표 직업명	창호제작원
하는일	문, 창, 배전반 등 금속새시 및 장식물 등과 같은 창호 및 관련 제품을 제작하기 위하여 금속을 가공하고 가공된 부속품 등을 용접·사상·조립한다. 제품의 표준 및 작업 지시서에 따라 제품의 형태를 확인하고 철판 및 알루미늄 등 사용될 금속재료를 준비한다. 샤링기나 및 벤딩기 같은 필요한 가공장비를 점검한다. 제품의 규격을 맞추기 위하여 작업지시서를 보고 프레스가공, 코너샤링, 타공, 도장 등의 공정작업을 수행한다. 절단기 및 샤링기를 사용하여 절단한다. 제품의 조립을 위해 철판의 좌우양면을 규격에 맞게 벤딩기로 성형한다. 이음부를 용접하거나 경첩 등을 리베팅하여 부착한다. 상관 및 하관의 철판 내부에 천공을 하거나 내부재를 부착한다. 상판과 하판을 조립하고 이음매부분을 용접한다. 도어보 강대를 부착한다. 힌지, 도어록 등 장식물을 부착하는 볼트작업을 한다. 장식부위를 비닐 등을 이용하여 엄폐(masking)한 후 전기도장을 한다. 도장부위가 완전히 건조되면 포장을 하고 출하장에 적재한다.
필요 기술 및 지식	설계도면이나 시방서를 해석하고 시방서에 따라 작업할 수 있는 능력이 있는지에 따라 숙련공과 비숙련공으로 나뉘게 된다. 대부분 현장에서 숙련공의 보조원으로 들어가 도제형태로 업무를 배운다.
관련 과정명	창호제작 시공실무, 건축목공(창호) 종합시공실무, 그린홈패시브단열창호시공, 금속창호 제작 양성 과정, 인테리어창호설계시공
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 건축시공 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16∼’17년 과정 미운영

7. 조경

국기직종정의 (조경)	각종 조경용 공구 및 장비를 사용하여 조경공간을 조경설계도서에 따라 조경기반 조성, 조경식재 및 시설물을 시공 및 관리 할 수 있는 기능에 관한 직종
관련자격종목	조경기능사, 종자기능사, 임업종묘기능사, 산림기능사
대표 직업명	조경원(원예사 포함)
하는일	가로나 공원, 정원에 꽃이나 나무를 심고 가꾸거나 장비나 나무를 운반하고 나무를 식재할 구멍을 파는 등의 업무를 수행한다. 옮겨 심을 나무를 선정하고 괭이나 삽을 이용하여 터파기를 한 후, 분의 크기에 따라 뿌리를 전정하여 뿌리돌림을 한다. 뿌리에 붙은 흙이 떨어지지 않도록 뿌리분 둘레를 돌아가면서 새끼를 사용하여 원형으로 감아 돌린다. 나무를 식재 할 장소로 옮긴 후, 분의 크기보다 약간 크게 구덩이를 판다. 수형이 바르고 미관상 아름다운 곳을 앞으로 오게 하여 나무를 구덩이에 넣고 흙을 덮는다. 지주목을 세워주고, 식재한 나무주위에 잔디를 심거나 기타 부자재를 설치하여 조경작업을 마무리 한다. 정원에 꽃을 심어 배치하고 가꾼다. 나무가 새로운 땅에 적응하여 잘 자라도록 유지·관리하는 일을 한다.
필요 기술 및 지식	조경, 환경조경, 자연조경 등의 조경관련 분야와 설계 및 시공에 대한 지식과 기술이 필요하다. 꽃과 나무를 가꾸기 위한 장비를 다룰 수 있는 기술을 보유하고 있어야 하며, 업무 특성상 육체적으로 힘든 일이 많기 때문에 체력 또한 중요하다. 동식물 또는 생명현상에 관한 지식, 기계나 도구의 사용 및 수리에 관한 지식, 지리나 물리적 지식을 갖출 필요도 있다.
관련 과정명	GREEN조경관리실무, Green조경시공설계실무, 조경관리 양성, 조경관리기술자 양성과정, 조경시공 및 관리자 양성과정, 조경시공기술자 양성과정
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 조경 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16∼’17년 과정 미운영

8. 실내건축

국기직종정의 (실내건축)	CAD 등으로 설계한 각종 실내건축도면을 해독하고 실내건축에 대한 제반 지식과 목공사, 전기공사, 수장공사 등의 기본 기능을 습득하여 공사가 도면에 맞게 시공할 수 있는 기능에 관한 직종
관련자격종목	건축목공기능사, 실내건축기능사, 전산응용기계제도기능사(국가기술) 전자캐드기능사(국가기술)
대표 직업명	건축목공 및 전통건물건축원
하는일	건축목공은 목재나 기타 자재를 절단·가공·조립하여 건축물의 축조 및 실내 목구조물의 제작·설치 또는 해체 작업을 한다. 내장목공, 외장목공, 형틀목공으로 구분할 수 있다. 내장목공은 주로 건물 내부에 관계된 목공사를 담당한다. (문과 창호, 마루와 천장, 방음설비 등을 제작하고 설치하며 업무에 따라 인테리어목공, 창호목공 등으로 분류) 외장목공(목조주택건립원)은 가공된 목부재를 사용하여 주택의 벽, 기둥, 토대, 트러스, 지붕 등을 시공한다. 형틀목공은 건물의 기둥이나 보 등을 만들기 위한 철근콘크리트 작업을 할 수 있도록 목재를 이용하여 기둥과 보 모양으로 틀(거푸집)을 짠다. 전통건물건축원은 목재, 석재, 흙, 벽돌, 기와, 강회 등의 재료를 사용하여 전통건축기법으로 한옥, 궁궐 등의 신축 또는 보수하는 일을 하는 기술자와 기능자를 지칭한다. 한식목공은 대목수와 소목수로 구분된다. 대목수는 도편수의 지휘 아래 전통한식 기법으로 목조 건조물의 나무를 마름질하여 깎고 다듬어서 기물이나 건물을 짜는 일을 한다. 소목수는 나무를 마름질해 깎고 다듬어서 한옥, 사원, 궁궐 등의 전통 창호와 가구를 제작한다. 한식석공은 도편수(도석수)의 지휘아래 전통한식 기법으로 흑두기 등 석재를 마름질하여 기단, 성곽, 석축 등의 석조물조립·해체를 전문으로 한다. 드잡이공은 내려앉거나 기울어진 목조건조물, 석조건조물을 바로잡는 일을 한다. 한식미장공은 미장 바름재(진흙, 회삼물, 강회 등)를 사용하여 한식벽체, 앙벽, 온돌, 외역기 등을 전통기법으로 시공한다. 한식와공은 전통한식 건조물의 지붕을 옛 기법대로 기와를 잇거나 보수하는 일을 한다. 석조각공은 석조불상, 기단우석, 전통석탑 등 석조건조물을 조각하는 일을 한다.
필요 기술 및 지식	목재 등의 재료를 정교하게 깎고 다듬어서 조립하는 것이기 때문에 손재주와 꼼꼼함이 요구된다. 또한 건설공사의 특성상 부실시공이 되면 재시공에 많은 시간과 비용이 소요되고 건설사고의 요인이 되기 때문에 책임감이 요구된다. 작업이 신체적으로 힘들기 때문에 강인한 체력과 인내력이 필요하다. 위험한 작업현장에서 여러 사람과 팀을 이루어 작업하기 때문에 협력하는 자세가 필요하다.
관련 과정명	BIM실내건축설계, 실내건축설계시공
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 건축설계감리, 건축시공 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16년 87.6%, ’17년 39.3%

9. BIM(Building Information Modeling)

국기직종정의 (BIM)	컴퓨터상에 시설물의 모든 정보를 3차원적으로 구현하면서 실무에 필요한 산출물을 산출하는 직무
관련자격종목	※ 관련홈페이지 안내 : 민간자격정보서비스 https://www.pqi.or.kr/
대표 직업명	BIM(빌딩정보모델링)디자이너
하는일	BIM을 활용하면 건물시공에 대한 시뮬레이션이 가능하고, 다양한 데이터를 관리함으로써 더 효율적이고 안전하게, 또 경제적으로 건물을 짓고 관리할 수 있다. 즉, 건축계획, 건축설계, 시공뿐만 아니라 유지보수 및 철거까지 건축 사이클 전반의 모든 과정에 통틀어 적용할 수 있다. BIM은 실제 건물을 땅 위에서 재원을 소비하며 짓는 것이 아니라 컴퓨터 안에 미리 지어보면서 공사과정에서 일어날 공종 간의 간섭 및 공사일정에 맞춰 원활한 물량이 공급되도록 사전 시뮬레이션을 실시한다. BIM은 기존의 2D 설계를 3D 설계로 한 차원 격상시켜 건설 전 단계의 정보를 통합 관리하기 때문에 설계품질향상과 예산절감, 녹색건설에 효과적이다. 무엇보다 안전하고 친환경적이며 효율적인 시설물 구현이 가능하다는 장점이 있다.
필요 기술 및 지식	BIM 관련 분야에서 일하려면 건축에 대한 전반적인 이해는 기본이다. 건축설계 능력은 물론, 시공에 대한 기본 지식과 시설물 유지관리에 대한 이해가 필요하다. 이 일은 건축 기술을 정보화해 활용하는 일이다. 따라서 IT 기획능력이 매우 중요하다. 또한 프로그래밍에 대한 이해가 필수이고 데이터를 분석할 수 있어야 한다. 이와 더불어 그래픽 소프트웨어 활용 능력이 반드시 필요하다. 많은 경험과 노력이 수반되어야 하는 일이다. 컴퓨터 그래픽, 모형제작 및 조립에 취미가 있고, 이런 분야에서 다양한 경험을 한 사람에게 잘 맞는 일이다. 건축, 정보처리, 컴퓨터, 그래픽 등 건축기술과 IT 분야에 대한 다방면에 관심을 갖고 전문 역량을 강화해야 한다.
관련 과정명	BIM건축설계양성, BIM건축설계 및 실내건축설계양성
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 건축설계‧감리, 건축시공, 측량 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16년 과정 미운영, ’17년 7.7%

10. 프레스금형

국기직종정의 (프레스금형)	CAD･CAM 및 CAE 시스템과 그와 관련된 각종 공작기계를 이용하여 프레스금형을 설계･제작･조립하고 시험작업한 후 제품을 검사하고 금형을 보수하는 기능에 관한 직종
관련자격종목	금형기능사, 전산응용기계제도기능사
대표 직업명	금형원
하는일	각종 금속공작기계, 수공구 및 정밀측정기를 사용하여 금형을 제작·보수 및 정비하는 업무를 수행한다. 설계도면 및 작업지시서를 검토하고, 작업절차와 방법을 계획한다. 금속재료를 선택하고 가공치수를 측정·표시한다. 물림장치를 사용하여 정반이나 작업대에 공작물을 설치·고정시킨다. 선반, 밀링, 연삭기 등의 각종 금속공작기계를 조작하여 부품을 가공한다. 게이지, 캘리퍼스, 마이크로미터 등의 측정기구를 사용하여 제작한 금속부품의 치수를 확인한다. 수공구 및 동력공구를 사용하여 부품을 다듬질한다. 금형부품을 검사하고 조립·시험한다. 사용기계, 공구, 측정기 등을 정리·정돈한다.
필요 기술 및 지식	프레스금형, 사출금형, 전산응용프레스금형 등의 금형에 대한 전반적인 기술 및 지식이 필요하다. 컴퓨터 조작과 프로그래밍에 의해 금속가공설비 작업을 할 수 있어야하며, 기계를 다루기 때문에 세밀함과 주의력이 요구된다. 정확히 수치를 계산하고 적용할 수 있는 수리능력과 공간지각능력도 필요하다.
관련 과정명	프레스금형설계 및 제작(3D프린팅), 프레스금형
관련NCS (국가직무능력표준)	NCS 소분류 : 프레스금형 등 ※ 관련홈페이지 안내 : 국가직무능력표준 http://www.ncs.go.kr/
일반고 특화과정 취업률	‘16년 88.9%, ’17년 53.3%